Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borne lumineuse LED, en aluminium, 3000K, Ø170 x 940 mm, diffusion 180°, verre transparent, DALI, anthracite
Fonctions particulières: Résistant aux projections salines; 
Interface utilisateur: Bus DALI
Système de commande: DALI
Type de montage: Sur embase
Type de montage: Au Sol
Dimensions: Hauteur/profondeur 940 mm, Ø 170 mm
Poids: 7830 g
Indice de protection: IP65
Classe de protection: I
Résistance aux chocs: IK10
Température ambiante admissible: -25 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative: 5 – 95 %, sans condensation
Couleur: gris graphite
Tension nominale: 200 – 240 V AC / 60 Hz
Courant d'appel: 12 A / 57 µs
Diffuseur: transparent
Émission de lumière: directe
Angle de rayonnement: 159 °
Puissance nominale P: 17 W
Flux lumineux: 760 lm
Rendement lumineux: 44 lm/W
Température de couleur: 3100 K
Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 70000 h
Sécurité photobiologique: RG0