Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Détecteur de mouvement, mural et plafond, zone de détection de 280° (3 zones + ras du mur), longue portée, noir
Fonctions particulières: Socle enfichable d'une seule main; Détection 360° au ras du mur; Paramétrage simple avec l'IR-Pen et l'App; 
Interface utilisateur: Potentiomètres, Télécommande IR
Système de commande: ON/OFF
Type de montage: Apparent
Type de montage: Mural / au plafond
Dimensions: Longueur 135 mm x Largeur 78 mm x Hauteur/profondeur 105 mm
Poids: 350 g
Indice de protection: IP54
Classe de protection: II
Température ambiante admissible: -25 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative: 5 – 95 %, sans condensation
Couleur: noir, similaire à RAL 9005
Tension nominale: 230 V AC / 50 Hz
Courant d'appel: 100 A / 200 µs
Consommation: 0,3 W
Angle de détection: 280° (3 x 95° réglables séparément) et détection 360° au ras du mur
Détection transversale: Ø 40 m
Détection frontale: Ø 16 m
Zone de détection: jusqu'à 979 m²
Hauteur de montage recommandée: 2,5 m
Hauteur de montage max.: 4 m
Valeur de luminosité: 2–2500 lx
Nombre de canaux d'éclairage: 1
Entrée esclave: false
Régulation constante de luminosité: false
Délai d'extinction du « sombre au clair »: 5 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »: 0 s
Puissance de coupure canal 1: 230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Contact de commutation: À fermeture / non isolé
Durée d'activation: 15 s...30 min (réglable par étapes)
Fonction impulsions: true
Entrée poussoir: false