Spécifications / Spécifications / Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Downlight à LED, 9 W pour montage intégré au plafond avec diffuseur transparent
Système de commande: 1 - 10 V
Type de montage: Inséré
Lieu de montage: au plafond
Dimensions: Hauteur/profondeur 79 mm, Ø 75 mm
Dimensions d´installation: Profondeur: 77 mm, Ø 68 mm
Poids: 213 g
Indice de protection: IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Classe de protection: II
Température ambiante admissible: -20 °C...+40 °C
Couleur: blanc, similaire à RAL 9003
Tension nominale: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffuseur: transparent
Émission de lumière: directe
Angle de rayonnement: 24 °
Unified Glare Rating: <=16
Puissance nominale: 9 W
Flux lumineux (luminaire): 610 lm
Rendement lumineux: 67 lm/W
Température de couleur: 4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C: 55000 h
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10: 850 °C