Spécifications / Spécifications / Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Downlight à LED, 15 W pour montage intégré au plafond avec diffuseur transparent
Système de commande: ON/OFF

Type de montage: Inséré
Lieu de montage: Au plafond
Dimensions: Hauteur/profondeur 118,5 mm, Ø 130 mm
Dimensions d´installation: Profondeur: 116,5 mm, Ø 112 mm
Poids: 426 g
Indice de protection: IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Classe de protection: II
Température ambiante admissible: -20 °C...+40 °C
Couleur: blanc, similaire à RAL 9003
Tension nominale: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffuseur: transparent
Émission de lumière: directe
Angle de rayonnement: 60 °
Unified Glare Rating: <=16
Puissance nominale P: 16 W
Flux lumineux: 1300 lm
Rendement lumineux: 81 lm/W
Température de couleur: 4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C: 60000 h
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10: 850 °C