Éclairage intérieur / Luminaires à montage intégré au plafond / Série CELINE

EQ10126727 -  CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL ON/OFF

Luminaire LED avec cadre prismatic (diffuseur)
Système de commande: ON/OFF
Type de montage: Installer
Lieu de montage: au plafond
Dimensions: Longueur 1195 mm x Largeur 296 mm x Hauteur/profondeur 91 mm
Cote d'encastrement: Longueur de montage: 1200 mm x Largeur de montage: 300 mm x Profondeur: 140 mm
Poids: 4400 g
Indice de protection: IP20
Classe de protection: II
Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée: 0 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative: 5 - 93 %, sans condensation
Coloris: blanc, similaire à RAL 9003
Tension nominale: 230 V / 50 Hz
Diffuseur: transparent
Suppression de l'éblouissement: LDP (linear-prismatic)
Émission de lumière: directe
Angle de rayonnement: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Puissance nominale: 46 W
Flux lumineux (luminaire): 5170 lm
Rendement lumineux: 112 lm/W
Température de couleur: 3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C: 60000 h
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10: 650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique: Risikogruppe 1