Spécifications / Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projecteur à LED avec boîtier haute qualité en aluminium moulé sous pression
Système de commande: ON/OFF

Type de montage: Apparent
Lieu de montage: Mural
Dimensions: Longueur 340 mm x Largeur 165 mm x Hauteur/profondeur 192 mm
Poids: 2988 g
Indice de protection: IP54
Classe de protection: II
Température ambiante admissible: -25 °C...+50 °C
Couleur: noir, similaire à RAL 9005
Tension nominale: 230 - 230 V AC / 50 Hz
Diffuseur: transparent
Émission de lumière: directe
Angle de rayonnement: 64 °
Puissance nominale P: 17 W
Flux lumineux: 788 lm
Rendement lumineux: 46 lm/W
Température de couleur: 5000 K
Indice de rendu des couleurs Ra: > 70