Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luminaire LED rond, montage mural ou au plafond, avec détecteur de mouvement HF intégré, diffuseur opaque, IK10, IP65, blanc
Fonctions particulières: Détecteur de mouvement HF intégré; 
Système de commande: ON/OFF
Type de montage: Apparent
Type de montage: Mural / au plafond
Dimensions: Hauteur/profondeur 87 mm, Ø 300 mm
Poids: 713 g
Indice de protection: IP65
Classe de protection: II
Résistance aux chocs: IK10
Température ambiante admissible: 0 °C...+40 °C
Couleur: blanc, similaire à RAL 9003
Tension nominale: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Courant d'appel: 2,2 A / 98 µs
Diffuseur: opale
Émission de lumière: directe
Angle de rayonnement: 115 °
Unified Glare Rating: <=22
Puissance nominale P: 16 W
Flux lumineux: 1600 lm
Rendement lumineux: 100 lm/W
Température de couleur: 3100 K
Indice de rendu des couleurs Ra: > 80

Angle de détection: 360°

Détection transversale: Ø 15 m

Détection frontale: Ø 15 m

Zone de détection: 177 m²

Hauteur de montage recommandée: 2,5 m

Valeur de luminosité: 3–300 lx