Spécifications

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Détecteur de mouvement plat, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, rond, blanc
Fonctions particulières: Commutation au passage par zéro; Paramétrage simple avec l'IR-Pen et l'App; 
Interface utilisateur: Télécommande IR avec technologie "blue mode"
Système de commande: ON/OFF
Type de montage: Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm
Type de montage: Au plafond
Dimensions: Hauteur/profondeur 30 mm, Ø 94 mm
Dimensions d´installation: Profondeur: 24 mm, Ø 60 mm
Poids: 84,2 g
Indice de protection: IP20
Classe de protection: II
Température ambiante admissible: 0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative: 5–93 %, sans condensation
Couleur: blanc, similaire à RAL 9010
Tension nominale: 230 V AC / 50 Hz
Courant d'appel: 78 A / 5 ms
Consommation: 0,3 W
Angle de détection: 360°
Détection transversale: Ø 8 m
Détection frontale: Ø 6 m
Zone de détection: jusqu'à 50 m²
Hauteur de montage recommandée: 2,5 m
Hauteur de montage max.: 5 m
Valeur de luminosité: 5–2000 lx
Nombre de canaux d'éclairage: 1
Entrée esclave: false
Mode opératoire: Semi-automatique, Automatique
Régulation constante de luminosité: false
Délai d'extinction du « sombre au clair »: 0 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »: 30 s
Puissance de coupure canal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Contact de commutation: À fermeture / non isolé
Durée d'activation: 60 s...30 min (réglable par étapes)
Fonction impulsions: true
Entrée poussoir: true