Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skumringsreleer for påveggsmontering for automatisk inn- og utkobling av belysninger

Brukergrensesnitt: Potensiometer
Styringssystem: ON/OFF
Monteringstype: Utenpåliggende
Monteringssted: Vegg
Mål: lengde 96 mm x Bredde 76 mm x Høyde/dybde 52 mm
Vekt: 153 g
Kapslingsgrad: IP54
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet: 5–93 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010
Merkespenning: 230 V AC / 50 Hz
Strømforbruk: 1 W
Lysverdi: 5–300 lx
Antall lyskanaler: 1
Antall HVAC-kanaler: 0
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»: 60 sek.
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":: 60 sek.
Utløsningseffekt kanal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
690 VA/3 A (cos phi = 0,5)
12/24 V =/5 A, potensialfri relékontakt
350 W LED
Koblingsutgang: lukker / potensialfri
Tidsforsinket utkobling: