Anbudstekst / Anbudstekst / Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-lyskaster i eksklusiv kapsling av støpt aluminium
Kontrolsystem: ON/OFF

Monteringstype: Utenpåliggende
Monteringssted: Vegg
Mål: Lengde 203 mm x Bredde 82 mm x Høyde/dybde 99 mm
Vekt: 657 g
Kapslingsgrad: IP44 / lampehode IP65
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Farge: svart, tilsvarende RAL 9005
Merkespenning: 230 - 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: transparent
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 64 °
Nominell effekt P: 5 W
Lysstrøm: 197 lm
Lyseffekt: 39 lm/W
Fargetemperatur: 5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 70