Anbudstekst / Anbudstekst / Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-lyskaster i eksklusiv kapsling av støpt aluminium
Kontrolsystem: ON/OFF

Monteringstype: Utenpåliggende
Monteringssted: Vegg
Mål: Lengde 267 mm x Bredde 153 mm x Høyde/dybde 99 mm
Vekt: 1149 g
Kapslingsgrad: IP44 / lampehode IP65
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010
Merkespenning: 230 - 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: transparent
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 64 °
Nominell effekt P: 9 W
Lysstrøm: 394 lm
Lyseffekt: 43 lm/W
Fargetemperatur: 5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 70