Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevegelsesdetektor med 230° detekteringsområde og stor rekkevidde
Spesielle produktfunksjoner: Praktisk festebrakett; Krypsikring; Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med IR-pen og app; 
Brukergrensesnitt: Potensiometer, IR-fjernkontroll
Styringssystem: ON/OFF
Monteringstype: Utenpåliggende
Monteringssted: Tak / vegg
Mål: lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde/dybde 105 mm
Vekt: 309 g
Kapslingsgrad: IP54
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet: 5–95 %, ikke kondenserende
Farge: sølvgrå, tilsvarende RAL 9006
Merkespenning: 230 V AC / 50 Hz
Innkoblingsstrøm: 100 A / 200 µs
Strømforbruk: 0,3 W
Deteksjonsvinkel: 230° (2 x 115° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring
Registreringsrekkevidde diagonalt: Ø 40 m
Registreringsrekkevidde rett: Ø 16 m
Detekteringsområde: opp til 804 m²
Anbef. Monteringshøyde: 2,5 m
Maks. Monteringshøyde: 4 m
Lysverdi: 2–2500 lx
Antall lyskanaler: 1
Slaveinngang: false
Konstantlysregulering: false
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»: 5 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":: 0 s
Utløsningseffekt kanal 1: 230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Koblingsutgang: lukker / potensialbelagt
Tidsforsinket utkobling: 15 s...30 min (justerbar i trinn)
Impulsfunksjon: true
Impulsbryterinngang: false