Anbudstekst / Anbudstekst / Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-downlight, 9 W, for innfelt takmontering med matt diffusor
Kontrolsystem: ON/OFF

Monteringstype: Innbygging
Monteringssted: Tak
Mål: Lengde 145 mm x Bredde 145 mm x Høyde/dybde 44,5 mm
Monteringsmål: Monteringslengde: 125 mm x Monteringsbredde: 125 mm x Innbyggingsdybde: 42,5 mm
Vekt: 110 g
Kapslingsgrad: IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 100 °
Unified Glare Rating: <=25
Nominell effekt P: 10 W
Lysstrøm: 700 lm
Lyseffekt: 70 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10: 650 °C