Arkiv / Belysning innendørs / Downlights

EO10300554 - IDLELS32015840WHO01-10000

LED-downlight, 15 W, for innfelt takmontering med matt diffusor
Kontrolsystem: 1 - 10 V
Monteringstype: Innbygging
Monteringssted: Tak
Mål: Lengde 145 mm x Bredde 145 mm x Høyde/dybde 44,5 mm
Monteringsmål: Monteringslengde: 125 mm x Monteringsbredde: 125 mm x Innbyggingsdybde: 42,5 mm
Vekt: 40 g
Kapslingsgrad: IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 100 °
Unified Glare Rating: <=28
Nominell effekt P: 16 W
Lysstrøm (lampe): 1300 lm
Lyseffekt: 81,00 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10: 650 °C

opal
direkte
100 °
<=28
< 3 %
16 W
false
15 W
1300 lm
81,00 lm/W
4000 K
> 80
> 85

40000 h
650 °C
A++ til A
Lysarmaturen inneholder monterte LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.