Arkiv / Belysning innendørs / Downlights

EO10302459 - IDLALI31009840WHT0DALICB0

LED-downlight, 9 W, for innfelt takmontering, med transparent diffusor
Kontrolsystem: DALI
Monteringstype: Innbygging
Monteringssted: Tak
Mål: Høyde/dybde 79 mm, Ø 75 mm
Monteringsmål: Innbyggingsdybde: 77 mm, Ø 68 mm
Vekt: 218 g
Kapslingsgrad: IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 36 °
Unified Glare Rating: <=16
Nominell effekt P: 9 W
Lysstrøm (lampe): 610 lm
Lyseffekt: 67,00 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 55000 h
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10: 850 °C

transparent
direkte
36 °
<=16
< 3 %
9 W
false
8 W
610 lm
67,00 lm/W
4000 K
> 80
85
55000 h
850 °C
A++ til A
Lysarmaturen inneholder monterte LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.