Anbudstekst / Anbudstekst / Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-downlight, 15 W, for innfelt takmontering, med transparent diffusor
Kontrolsystem: ON/OFF

Monteringstype: Innbygging
Monteringssted: Tak
Mål: Høyde/dybde 118,5 mm, Ø 130 mm
Monteringsmål: Innbyggingsdybde: 116,5 mm, Ø 112 mm
Vekt: 105 g
Kapslingsgrad: IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 38 °
Unified Glare Rating: <=16
Nominell effekt P: 16 W
Lysstrøm: 1300 lm
Lyseffekt: 81 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 60000 h
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10: 850 °C