Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-rundlampe
Spesielle produktfunksjoner: integrert HF-bevegelsesdetektor; 
Styringssystem: ON/OFF
Monteringstype: Utenpåliggende
Monteringssted: Tak / vegg
Mål: Høyde/dybde 87 mm, Ø 300 mm
Vekt: 713 g
Kapslingsgrad: IP65
Kapslingsklasse: II
Slagfasthet: IK10
Omgivelsestemperatur: 0 °C...+40 °C
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Innkoblingsstrøm: 2,2 A / 98 µs
Diffusor: opal
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 115 °
Unified Glare Rating: <=22
Nominell effekt P: 16 W
Lysstrøm: 1600 lm
Lyseffekt: 100 lm/W
Fargetemperatur: 4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80

Deteksjonsvinkel: 360°

Registreringsrekkevidde diagonalt: Ø 15 m

Registreringsrekkevidde rett: Ø 15 m

Detekteringsområde: 177 m²

Anbef. Monteringshøyde: 2,5 m

Lysverdi: 3–300 lx