Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
Spesielle produktfunksjoner: Akustikksensor; Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med IR-pen og app; 
Brukergrensesnitt: Potensiometer, IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
Styringssystem: ON/OFF
Monteringstype: Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted: Tak
Mål: Høyde/dybde 62 mm, Ø 108 mm
Monteringsmål: Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Vekt: 144 g
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet: 5–93 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010
Merkespenning: 230 V AC / 50 Hz
Innkoblingsstrøm: 800 A / 200 µs
Strømforbruk: 0,3 W
Deteksjonsvinkel: 360°
Registreringsrekkevidde diagonalt: Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett: Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 4 m
Detekteringsområde: opp til 50 m²
Anbef. Monteringshøyde: 3 m
Maks. Monteringshøyde: 5 m
Lysverdi: 5–2000 lx
Antall lyskanaler: 1
Slaveinngang: true
Maks antall slave-detektorer: 10
Mode opératoire: Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering: false
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»: 300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":: 30 s
Utløsningseffekt kanal 1: 230 V/50 Hz, 16 AX
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Koblingsutgang: lukker / potensialbelagt
Tidsforsinket utkobling: 60 s...30 min (justerbar i trinn)
Impulsfunksjon: true
Impulsbryterinngang: true