Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Designbevegelsesdetektor, rekkevidde 8 m i Ø
Spesielle produktfunksjoner: Nullgjennomgangsrelé; Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med IR-pen og app; 
Brukergrensesnitt: IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
Styringssystem: ON/OFF
Monteringstype: Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted: Tak
Mål: lengde 77 mm x Bredde 77 mm x Høyde/dybde 30 mm
Monteringsmål: Innbyggingsdybde: 24 mm, Ø 60 mm
Vekt: 78 g
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet: 5–93 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010
Merkespenning: 230 V AC / 50 Hz
Innkoblingsstrøm: 78 A / 5 ms
Strømforbruk: 0,3 W
Deteksjonsvinkel: 360°
Registreringsrekkevidde diagonalt: Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett: Ø 6 m
Detekteringsområde: opp til 50 m²
Anbef. Monteringshøyde: 2,5 m
Maks. Monteringshøyde: 5 m
Lysverdi: 5–2000 lx
Antall lyskanaler: 1
Slaveinngang: false
Mode opératoire: Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering: false
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»: 0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":: 30 s
Utløsningseffekt kanal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Koblingsutgang: lukker / potensialbelagt
Tidsforsinket utkobling: 60 s...30 min (justerbar i trinn)
Impulsfunksjon: true
Impulsbryterinngang: true