Anbudstekst / Anbudstekst / Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)
Brukergrensesnitt: DALI-Bus
Styringssystem: DALI
Monteringstype: Takinnfelling
Monteringssted: Tak
Mål: lengde 593 mm x Bredde 593 mm x Høyde/dybde 100,6 mm
Monteringsmål: Monteringslengde: 600 mm x Monteringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Vekt: 5375 g
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: I
Omgivelsestemperatur: 0 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet: 5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 230 - 230 V AC / 50 - 50 Hz
Diffusor: transparent
Avblending: DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Nominell effekt P: 45 W
Lysstrøm: 5430 lm
Lyseffekt: 120 lm/W
Fargetemperatur: 4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk sikkerhet: RG0