Arkiv / Belysning innendørs / Forsenkede taklamper

EQ10125744 - PNLCEL10040830WHO0DALILC0

LED-Leuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor)
Kontrolsystem: DALI
Monteringstype: Takinnfelling
Monteringssted: Tak
Mål: Lengde 593 mm x Bredde 593 mm x Høyde/dybde 100,6 mm
Monteringsmål: Monteringslengde: 600 mm x Monteringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm
Vekt: 5000 g
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: I
Omgivelsestemperatur: 0 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet: 5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9003
Merkespenning: 230 V / 50 Hz
Diffusor: opal
Blending undertrykkelse: DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling: direkte
Strålingsvinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Nominell effekt P: 45 W
Lysstrøm (lampe): 4550 lm
Lyseffekt: 101,00 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 80
Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk sikkerhet: RG0

opal
DDP (micro-prismatic)
direkte
90 °
<=19
< 3 %
45 W
false
40 W
4550 lm
101,00 lm/W
3000 K
> 80
> 80
70000 h
650 °C
RG0
A++ til A
Lysarmaturen inneholder monterte LED-pærer. Pærene i lysarmaturen kan ikke skiftes.