Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
Specifieke productfuncties: Nuldoorgangsschakeling; Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met IR-pen en app; 
Gebruikersinterface: Potentiometer, IR-afstandsbediening
Besturingssysteem: ON/OFF
Montagevariant: Opbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 50 mm, Ø 101 mm
Gewicht: 115 g
Beschermingsgraad: IP40
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5–93 %, niet condenserend
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010
Nom. spanning: 230 V AC / 50 Hz
Inschakelstroom: 78 A / 5 ms
Opgenomen vermogen: 0,2 W
Detectiehoek: 360°
Detectieafstand schuin: Ø 8 m
Detectieafstand frontaal: Ø 6 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik: Ø 4 m
Detectiebereik: tot 50 m²
Aanbevolen Montagehoogte: 3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte: 5 m
Helderheidswaarde: 5–2000 lx
Aantal verlichtingskanalen: 1
Slave-ingang: false
Modus: Halfautomatisch, Volautomatisch
Constante lichtregeling: false
Uitschakelvertraging: 300 s
Inschakelvertraging: 30 s
Schakelvermogen kanaal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schakelcontact: maakcontact / potentiaalvoerend
Nalooptijd: 15 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsfunctie: true
Impulsgeveringang: true