Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bewegingsmelder met 230° detectiehoek en groot bereik
Specifieke productfuncties: Enkelhandige steekvoetmontage; Onderkruipbeveiliging; Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met IR-pen en app; 
Gebruikersinterface: Potentiometer, IR-afstandsbediening
Besturingssysteem: ON/OFF
Montagevariant: Opbouw
Montageplaats: Plafond / wand
Afmetingen: Lengte 135 mm x Breedte 78 mm x Hoogte/diepte 105 mm
Gewicht: 309 g
Beschermingsgraad: IP54
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: -25 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5–95 %, niet condenserend
Kleur: zilvergrijs,  overeenkomstig RAL 9006
Nom. spanning: 230 V AC / 50 Hz
Inschakelstroom: 100 A / 200 µs
Opgenomen vermogen: 0,3 W
Detectiehoek: 230° (2 x 115° individueel instelbaar) en 360° onderkruipbeveiliging
Detectieafstand schuin: Ø 40 m
Detectieafstand frontaal: Ø 16 m
Detectiebereik: tot 804 m²
Aanbevolen Montagehoogte: 2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte: 4 m
Helderheidswaarde: 2–2500 lx
Aantal verlichtingskanalen: 1
Slave-ingang: false
Constante lichtregeling: false
Uitschakelvertraging: 5 s
Inschakelvertraging: 0 s
Schakelvermogen kanaal 1: 230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schakelcontact: maakcontact / potentiaalvoerend
Nalooptijd: 15 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsfunctie: true
Impulsgeveringang: false