Archief / Verlichting voor binnen

EO10300400 - IDLELS32009830WHO0DALI000

LED-downlight, 9 W, voor plafondinbouw met opale diffusor
Besturingssysteem: DALI
Montagevariant: Inbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Lengte 145 mm x Breedte 145 mm x Hoogte/diepte 44,5 mm
Inbouwmaat: Inbouwlengte: 125 mm x Inbouwbreedte: 125 mm x Inbouwdiepte: 42,5 mm
Gewicht: 531 g
Beschermingsgraad: IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd)
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: -20 °C...+40 °C
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9003
Nom. spanning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: opaal
Lichtuittreding: direct
Stralingshoek: 100 °
Unified Glare Rating: <=25
Nominaal vermogen P: 10 W
Lichtstroom (armatuur): 700 lm
Lichtopbrengst: 70,00 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000 K
Kleurweergave-index Ra: > 80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 40000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10: 650 °C

opaal
direct
100 °
<=25
< 3 %
10 W
false
9 W
700 lm
70,00 lm/W
3000 K
> 80
> 85

40000 h
650 °C
A++ t/m A
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.