Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Design-bewegingsmelder, bereik 8 m in Ø
Specifieke productfuncties: Nuldoorgangsschakeling; Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met IR-pen en app; 
Gebruikersinterface: IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
Besturingssysteem: ON/OFF
Montagevariant: Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 30 mm, Ø 94 mm
Inbouwmaat: Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 84,2 g
Beschermingsgraad: IP20
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5–93 %, niet condenserend
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010
Nom. spanning: 230 V AC / 50 Hz
Inschakelstroom: 78 A / 5 ms
Opgenomen vermogen: 0,3 W
Detectiehoek: 360°
Detectieafstand schuin: Ø 8 m
Detectieafstand frontaal: Ø 6 m
Detectiebereik: tot 50 m²
Aanbevolen Montagehoogte: 2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte: 5 m
Helderheidswaarde: 5–2000 lx
Aantal verlichtingskanalen: 1
Slave-ingang: false
Modus: Halfautomatisch, Volautomatisch
Constante lichtregeling: false
Uitschakelvertraging: 0 s
Inschakelvertraging: 30 s
Schakelvermogen kanaal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schakelcontact: maakcontact / potentiaalvoerend
Nalooptijd: 60 s...30 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsfunctie: true
Impulsgeveringang: true