Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd voor plafondinbouw

Gebruikersinterface: DALI-Bus
Besturingssysteem: DALI
Montagevariant: Plafondinbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 45 mm, Ø 55 mm
Inbouwmaat: Inbouwdiepte: 45 mm, Ø 43 mm
Gewicht: 390 g
Beschermingsgraad: IP20
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: 5 °C...+35 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5–95 %, niet condenserend
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9016
Nom. spanning: 230 V AC / 50 Hz
Inschakelstroom: 1,3 A / 505 µs
Lichtuittreding: direct
Nominaal vermogen P: 4 W
Lichtstroom: 155 lm
Lichtopbrengst: 38 lm/W
Kleurtemperatuur: ca. 4500 K
Kleurweergave-index Ra: > 75

Brandduur: 3 h
Statusindicatie: per LED
Automatische zelftest: true