Archief / Verlichting voor binnen

EO10302459 - IDLALI31009840WHT0DALICB0

LED-downlight, 9 W, voor plafondinbouw met transparante diffusor.
Besturingssysteem: DALI
Montagevariant: Inbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 79 mm, Ø 75 mm
Inbouwmaat: Inbouwdiepte: 77 mm, Ø 68 mm
Gewicht: 218 g
Beschermingsgraad: IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd)
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: -20 °C...+40 °C
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9003
Nom. spanning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: helder
Lichtuittreding: direct
Stralingshoek: 36 °
Unified Glare Rating: <=16
Nominaal vermogen P: 9 W
Lichtstroom (armatuur): 610 lm
Lichtopbrengst: 67,00 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000 K
Kleurweergave-index Ra: > 80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 55000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10: 850 °C

helder
direct
36 °
<=16
< 3 %
9 W
false
8 W
610 lm
67,00 lm/W
4000 K
> 80
85
55000 h
850 °C
A++ t/m A
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.