Archief / Verlichting voor binnen

EO10304187 - IDLSTI28015830WHT00000000

LED-downlight, 15 W, voor plafondinbouw met transparante diffusor.
Besturingssysteem: ON/OFF
Montagevariant: Inbouw
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Hoogte/diepte 118,5 mm, Ø 130 mm
Inbouwmaat: Inbouwdiepte: 116,5 mm, Ø 112 mm
Gewicht: 414 g
Beschermingsgraad: IP20 / IP44 onder het plafond (ingebouwd)
Beschermingsklasse: II
Toegestane omgevingstemperatuur: -20 °C...+40 °C
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9003
Nom. spanning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: helder
Lichtuittreding: direct
Stralingshoek: 60 °
Unified Glare Rating: <=16
Nominaal vermogen P: 16 W
Lichtstroom (armatuur): 1300 lm
Lichtopbrengst: 81,00 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000 K
Kleurweergave-index Ra: > 80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C: 60000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10: 850 °C

helder
direct
60 °
<=16
< 3 %
16 W
false
15 W
1300 lm
81,00 lm/W
3000 K
> 80
≥ 85

60000 h
850 °C
A++ t/m A
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.