Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-plafondinlegarmatuur met opale afdekking (diffusor).

Besturingssysteem: ON/OFF
Montagevariant: Plaatsen
Montageplaats: Plafond
Afmetingen: Lengte 593 mm x Breedte 593 mm x Hoogte/diepte 100,6 mm
Inbouwmaat: Inbouwlengte: 600 mm x Inbouwbreedte: 600 mm x Inbouwdiepte: 140 mm
Gewicht: 5070 g
Beschermingsgraad: IP20
Beschermingsklasse: I
Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 5–93 %, niet condenserend
Kleur: wit, overeenkomstig RAL 9003
Nom. spanning: 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: opaal
Antiverblinding: DDP (micro-prismatic)
Lichtuittreding: direct
Stralingshoek: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Nominaal vermogen P: 45 W
Lichtstroom: 4550 lm
Lichtopbrengst: 101 lm/W
Kleurtemperatuur: 3100 K
Kleurweergave-index Ra: > 80
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C: 70000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologische veiligheid: RG0