Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detector de presença com campo de detecção de 360° para montagem no tecto
Funções especiais do produto: 
Comutação com passagem por zero; 

Interface do utilizador: Potenciómetro
Sistema de comando: ON/OFF
Tipo de montagem: Montagem embutida/caixa de aparelhagem de 68 mm de Ø
Local de montagem: Cobertor
Dimensões: Altura/profundidade 33 mm, Ø 101 mm
Peso: 86 g
Grau de protecção: IP40
Classe de protecção: II
Temperatura ambiente permitida: 0 °C...+50 °C
Humidade relativa do ar: 5–93 %, sem condensação
Cor: branco, semelhante a RAL 9010
Tensão nominal: 230 V AC / 50 Hz
Corrente de conexão: 78 A / 5 ms
Consumo de potência: 0,2 W
Ângulo de cobertura: 360°
Alcance transversalmente: Ø 8 m
Alcance de detecção frontal: Ø 6 m
Alcance de detecção no campo de presença: Ø 4 m
Campo de detecção: até 50 m²
Recom. Altura de montagem: 3 m
Máx. altura de montagem: 5 m
Nível de luminosidade: 5–2000 lx
N.º de canais de iluminação: 1
Entrada slave: false
Modo: Totalmente automático
Regulação constante de luz: false
Atraso de comutação de "escuro para claro": 300 s
Atraso de comutação de "claro para escuro": 30 s
Potência de comutação Canal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Contacto de comutação: contacto de trabalho / com potencial
Temporização: 15 s...30 min (ajustável em etapas)
Função de impulsos: true
Entrada para botão de pressão: true