Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Módulo de calha DIN KNX

Interface do utilizador: Software ETS
Sistema de comando: KNX
Tipo de montagem: Calha DIN
Local de montagem: Armário de comando
Dimensões: Comprimento 90 mm x Largura 216 mm x Altura/profundidade 65 mm
Medida de montagem: Comprimento de montagem: 90 mm x Largura de montagem: 216 mm x Profundidade de montagem: 65 mm
Peso: 522 g
Grau de protecção: IP20
Classe de protecção: II
Temperatura ambiente permitida: 0 °C...+45 °C
Humidade relativa do ar: 5–93 %, sem condensação
Cor: cinzento
Tensão nominal: 29 – 31 V DC
Consumo de potência: 0,4 W
Número de entradas: 0
Potência dissipada: 8 W
Corrente nominal: máx. 10 A
Corrente nominal (cos phi = 0,8): máx. 10 A
Capacidade mín. de comutação: 0,1 mA/1 V
Capacidade de comutação CC (carga óhmica): 10 A / 12 V DC
Potência de comutação das lâmpadas incandescentes: 1600 W
Potência de comutação do motor: 746 W
Potência de comutação do transformador indutivo: 1000 W
Potência de comutação das lâmpadas fluorescentes (compensadas em paralelo): 1000 W
Potência de comutação das lâmpadas fluorescentes (não compensadas): 800 W
Módulos: 12