Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luminária de poste LED DALI em alumínio de alta qualidade
Funções especiais do produto: Protecção contra a brisa marinha; 
Interface do utilizador: DALI-Bus
Sistema de comando: DALI
Tipo de montagem: Suporte
Local de montagem: Chão
Dimensões: Altura/profundidade 940 mm, Ø 170 mm
Peso: 7830 g
Grau de protecção: IP65
Classe de protecção: I
Resistência ao choque: IK10
Temperatura ambiente permitida: -25 °C...+40 °C
Humidade relativa do ar: 5–95 %, sem condensação
Cor: cinza grafite, semelhante RAL 7024
Tensão nominal: 200 – 240 V AC / 60 Hz
Corrente de conexão: 12 A / 57 µs
Difusor: transparente
Distribuição de luz: directa
Ângulo de emissão de luz: 159 °
Potência atribuída P: 17 W
Fluxo luminoso: 760 lm
Rendimento luminoso: 44 lm/W
Temperatura da cor: 3100 K
Índice de rendimento de cor Ra: > 80
Tempo de vida útil L80B50 a 25 °C: 70000 h
Segurança fotobiológica: RG0