Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luminária LED Up/Down em alumínio de alta qualidade
Funções especiais do produto: Protecção contra a brisa marinha; 
Sistema de comando: ON/OFF
Tipo de montagem: Montagem saliente
Local de montagem: Parede
Dimensões: Comprimento 176 mm x Largura 100 mm x Altura/profundidade 160 mm
Peso: 1560 g
Grau de protecção: IP65
Classe de protecção: I
Resistência ao choque: IK09
Temperatura ambiente permitida: -25 °C...+40 °C
Cor: branco, semelhante a RAL 9016
Tensão nominal: 230 V AC / 50 Hz
Corrente de conexão: 6 A / 369 µs
Difusor: transparente
Distribuição de luz: directa/indirecta
Ângulo de emissão de luz: 13 °
Potência atribuída P: 10 W
Fluxo luminoso: 1000 lm
Rendimento luminoso: 100 lm/W
Temperatura da cor: 3000 K
Índice de rendimento de cor Ra: > 80
Tempo de vida útil L80B50 a 25 °C: 140000 h
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10: 650 °C