Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luminária de pé LED, potência LED de 45 W, para iluminação em função do local de trabalho em escritórios e salas de conferência com componentes directos e luz indirecta sem encandeamento

Interface do utilizador: Controlo remoto IR, Potenciómetro
Sistema de comando: ON/OFF
Tipo de montagem: Suporte
Local de montagem: Chão
Dimensões: Comprimento 600 mm x Largura 300 mm x Altura/profundidade 1950 mm
Peso: 20000 g
Grau de protecção: IP20
Classe de protecção: I
Temperatura ambiente permitida: 0 °C...+40 °C
Cor: preto, semelhante RAL 9004
Tensão nominal: 230 V AC / 50 Hz
Difusor: transparente
Controlo do encadeamento: DDP (micro-prismatic)
Distribuição de luz: directa/indirecta
Ângulo de emissão de luz: 90 °
Índice de encadeamento: <=19
Potência atribuída P: 47 W
Fluxo luminoso: 6000 lm
Rendimento luminoso: 127 lm/W
Temperatura da cor: 3000 K
Índice de rendimento de cor Ra: > 80
Tempo de vida útil L80B50 a 25 °C: 70000 h
Segurança fotobiológica: RG0
Ângulo de cobertura: 360°

Alcance transversalmente: Ø 4 m

Alcance de detecção frontal: Ø 3 m

Alcance de detecção no campo de presença: Ø 2 m

Campo de detecção: 13 m²

Nível de luminosidade: 5–2000 lx