Texto de concurso / Texto de concurso / Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luminária pendente de design LED com painel prismático (difusor)
Sistema de controlo: DALI

Tipo de montagem: Pendural
Local de montagem: Cobertor
Dimensões: Comprimento 1200 mm x Largura 335 mm x Altura/profundidade 28 mm
Peso: 9000 g
Grau de protecção: IP20
Classe de protecção: II
Temperatura ambiente permitida: 0 °C...+40 °C
Cor: preto
Tensão nominal: 230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
Difusor: transparente
Supressão do encandeamento: DDP (micro-prismatic)
Distribuição de luz: directa/indirecta
Ângulo de emissão de luz: 98 °
Unified Glare Rating: <=16
Potência atribuída P: 60 W
Fluxo luminoso: 6210 lm
Rendimento luminoso: 103 lm/W
Temperatura da cor: 3000 K
Índice de rendimento de cor Ra: > 80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C: 70000 h
Verificação do filamento incandescente segundo IEC 60695-2-10: 650 °C
Segurança fotobiológica: RG0