Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок
Особенные функции: Переключение с прохождением через нуль; 
Интерфейс пользователя: Pегулятора
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Открытый монтаж
Место монтажа: потолок
Примерные: Высота/глубина 73 mm, Ø 101 mm
Масса: 125,766 g
Степень защиты: IP40
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 5–93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Пусковой ток: 78 A / 5 ms
Потребляемая мощность: 0,2 W
Угол обнаружения: 360°
Дальность обнаружения по диагонали: Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 8 m
Угол охвата, диапазон обнаружения: Ø 6 m
Угол охвата: вплоть до 453 m²
Принят. Высота монтажа: 3 m
макс. Высота монтажа: 5 m
Уровень яркости: 5–2000 lx
Кол-во каналов освещения: 1
Ведомый вход: false
Режим: полностью автоматический
Постоянная регулировка освещения: false
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому: 300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому: 30 s
Разрывная мощность, канал 1: 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos phi = 1),1150 ВА/5 А (cos phi = 0,5)
600 W LED
Контакт выключателя: Замыкающий / с потенциалом
Время ожидания: 15 s...30 min (ступенчато регулируемый)
Импульсная функция: true
Вход для выключателя: true