Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Датчик движения с углом охвата 230° и большой дальностью действия
Особенные функции: Установка цоколя одной рукой; Защита нижней области обнаружения; Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью IR-Pen и приложения ESY; 
Интерфейс пользователя: Pегулятора, ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: Потолок / стена
Примерные: Длина 135 mm x Ширина 78 мм x Высота/глубина 105 mm
Масса: 311 g
Степень защиты: IP54
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха: 5–95 % без конденсата
Цвет: черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Пусковой ток: 100 A / 200 µs
Потребляемая мощность: 0,3 W
Угол обнаружения: Защита нижней области обнаружения 230° (2 x 115° регулируются отдельно) и 360°
Дальность обнаружения по диагонали: Ø 40 м
диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 16 m
Угол охвата: вплоть до 804 m²
Принят. Высота монтажа: 2,5 м
макс. Высота монтажа: 4 m
Уровень яркости: 2–2500 lx
Кол-во каналов освещения: 1
Ведомый вход: false
Постоянная регулировка освещения: false
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому: 5 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому: 0 s
Разрывная мощность, канал 1: 230 В / 50–60 Гц
2300 Вт / 10 А (cos phi = 1),
1150 ВА / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Контакт выключателя: Замыкающий / с потенциалом
Время ожидания: 15 s...30 min (ступенчато регулируемый)
Импульсная функция: true
Вход для выключателя: false