Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Датчик движения с углом охвата 280° и большой дальностью действия
Особенные функции: Установка цоколя одной рукой; Режимы работы, зависящие от времени суток, интеллектуальная защита от вандализма и вредительства, настройка времени ожидания в зависимости от направления движения, защита нижней области обнаружения; Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью IR-Pen и приложения ESY; Переключение с прохождением через нуль; 
Интерфейс пользователя: ИК-пульта ДУ
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: Потолок / стена
Примерные: Длина 138 mm x Ширина 92 mm x Высота/глубина 107,5 mm
Масса: 270 g
Степень защиты: IP55
Класс защиты: II
Ударопрочность: IK07
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 10 – 90 %, без конденсата
Цвет: графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Номинальное напряжение: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Пусковой ток: 800 A / 200 µs
Угол обнаружения: Защита нижней области обнаружения 280° (3 x 95° регулируются отдельно) и 360°
наклон по вертикали на +90°/-10°
Дальность обнаружения по диагонали: Ø 40 m
диапазоном обнаружения Фронтально: Ø 10 m
Угол охвата: вплоть до 979 m²
Принят. Высота монтажа: 3 m
макс. Высота монтажа: 6 m
Уровень яркости: 2–2000 lx
Кол-во каналов освещения: 1
Ведомый вход: false
Постоянная регулировка освещения: false
230 В / 50–60 Гц
2300 Вт / 10 А (cos phi = 1),
1150 ВА / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Контакт выключателя: Замыкающий / с потенциалом
Время ожидания: 60 s...240 min (ступенчато регулируемый)
Импульсная функция: true
Вход для выключателя: true