Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указатели аварийного выхода для подключения централизованного бесперебойного питания/систем электроснабжения

Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Структура
Место монтажа: сетка
Примерные: Длина 388 mm x Ширина 148 mm x Высота/глубина 46 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 430 mm x Монтажная ширина: 155 mm x Глубина монтажа: 66 mm
Масса: 449 g
Степень защиты: IP54
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 24 – 230 V AC
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность P: 3 W

Дальность распознавания: 24 m
Высота пиктограммы: 120 mm
Автоматический автотест: false