Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аварийный светильник с одним аккумулятором с периодом аварийного освещения 3 ч, для потолочного монтажа

Интерфейс пользователя: DALI
Система управления: DALI
Тип монтажа: Установка
Место монтажа: потолок
Примерные: Высота/глубина 45 mm, Ø 55 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 45 mm, Ø 43 мм
Масса: 390 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 5 °C...+35 °C
Относительная влажность воздуха: 5–95 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 230 V AC / 50 Hz
Пусковой ток: 1,3 A / 505 µs
Угол излучения: прямое
Номинальная мощность P: 4 W
Световой поток: 155 lm
Светоотдача: 38 lm/W
Цветовая температура: ок. 4500 K
Коэффициент цветопередачи Ra: > 75

Длительность свечения: 3 h
Отображение соответствующего статуса: Со светодиодами
Автоматический автотест: true