Архив / Внутреннее освещение / Потолочные светильники

EO10300059 - ELSA DL 225 OP 120° 1600 840 WH

Светодиодный потолочный светильник, 18Вт, для монтажа в потолок
система управления: ON/OFF
Тип монтажа: Установка
Место установки: потолок
Примерные: Высота/глубина 27 mm, Ø 240 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 27 mm, Ø 225 мм
Масса: 798 g
Степень защиты: IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C...+40 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 120 °
Объединенный показатель дискомфорта: <=25
Номинальная мощность P: 18 W
Световой поток (светильник): 1600 lm
Светоотдача: 88,00 lm/W
Цветовая температура: 4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra: > 80
Срок службы светодиодов L80B50: 40000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0

опал
прямое
120 °
<=25
< 3 %
18 W
false
1600 lm
88,00 lm/W
4000 K
> 80
> 80
40000 h
650 °C
RG0
A++ до A
Светильник имеет встроенные светодиодные лампы. Заменить лампы в светильнике нельзя.