Описание / Описание / Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Светодиодный светильник направленного света, 9 Вт, для встроенного потолочного монтажа, с матовым рассеивателем
система управления: ON/OFF

Тип монтажа: Установка
Место установки: потолок
Примерные: Длина 145 mm x Ширина 145 mm x Высота/глубина 44,5 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 125 mm x Монтажная ширина: 125 mm x Глубина монтажа: 42,5 mm
Масса: 110 g
Степень защиты: IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C...+40 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: опал
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 100 °
Объединенный показатель дискомфорта: <=25
Номинальная мощность P: 10 W
Световой поток: 700 lm
Светоотдача: 70 lm/W
Цветовая температура: 4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra: > 80
Срок службы светодиодов L80B50: 40000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C