Архив / Внутреннее освещение / Потолочные светильники

EO10302237 - IDLALI30009840WHT01-10000

Светодиодный светильник направленного света, 9 Вт, для встроенного потолочного монтажа, с прозрачным рассеивателем
система управления: 1 - 10 V
Тип монтажа: Установка
Место установки: потолок
Примерные: Высота/глубина 79 mm, Ø 75 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 77 mm, Ø 68 mm
Масса: 213 g
Степень защиты: IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C...+40 °C
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 24 °
Объединенный показатель дискомфорта: <=16
Номинальная мощность P: 9 W
Световой поток (светильник): 610 lm
Светоотдача: 67,00 lm/W
Цветовая температура: 4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra: > 80
Срок службы светодиодов L80B50: 55000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 850 °C

прозрачный
прямое
24 °
<=16
< 3 %
9 W
false
8 W
610 lm
67,00 lm/W
4000 K
> 80
85
55000 h
850 °C
A++ до A
Светильник имеет встроенные светодиодные лампы. Заменить лампы в светильнике нельзя.