Описание / Описание / Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Светодиодный светильник направленного света, 15 Вт, для встроенного потолочного монтажа, с прозрачным рассеивателем
система управления: DALI

Тип монтажа: Установка
Место установки: потолок
Примерные: Высота/глубина 118,5 mm, Ø 130 mm
Монтажные размеры: Глубина монтажа: 116,5 mm, Ø 112 мм
Масса: 476 g
Степень защиты: IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C...+40 °C
Цвет: черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Номинальное напряжение: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 60 °
Объединенный показатель дискомфорта: <=16
Номинальная мощность P: 16 W
Световой поток: 1150 lm
Светоотдача: 71 lm/W
Цветовая температура: 3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra: > 80
Срок службы светодиодов L80B50: 60000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 850 °C