Описание / Описание / Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модуль ограничения тока для защиты релейного контакта датчика движения или присутствия

Тип монтажа: Установка
Место монтажа: Коробка
Примерные: Длина 33 mm x Ширина 46 мм x Высота/глубина 22 mm
Масса: 32 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: -10 °C...+50 °C
Цвет: белый
Номинальное напряжение: 230 - 230 V AC