Описание

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

модуль преобразования передаваемых по шине команд от датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический)

Система управления: DALI
Тип монтажа: Установка
Место монтажа: Коробка
Примерные: Длина 45 mm x Ширина 45 mm x Высота/глубина 24 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 45 mm x Монтажная ширина: 45 mm x Глубина монтажа: 25 мм, Ø 68 мм
Масса: 30,866 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: II
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха: 5–93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Номинальное напряжение: 13 – 22,4 V
Потребляемая мощность: 0,2 W