Архив / Внутреннее освещение / Встраиваемые потолочные светильники

EQ10126222 - PNLCEL14030830WHOPELCS000

Светодиодный светильник с матовым рассеивателем
система управления: ELC
Тип монтажа: Вставить
Место установки: потолок
Примерные: Длина 1195 mm x Ширина 296 mm x Высота/глубина 91 mm
Монтажные размеры: Монтажная длина: 1200 mm x Монтажная ширина: 300 mm x Глубина монтажа: 140 mm
Масса: 4400 g
Степень защиты: IP20
Класс защиты: III
Допустимая температура окружающей среды: 0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха: 5-93 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Номинальное напряжение: 42 V
Рассеиватель: половина-опал
подавление бликов: LDP (linear-prismatic)
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 90 °
Объединенный показатель дискомфорта: <=19
Номинальная мощность P: 32 W
Световой поток (светильник): 3290 lm
Светоотдача: 102,00 lm/W
Цветовая температура: 3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra: > 80
Срок службы светодиодов L80B50: 60000 h
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10: 650 °C
Фотобиологическая безопасность: RG0

половина-опал
LDP (linear-prismatic)
прямое
90 °
<=19
0 %
32 W
false
30 W
3290 lm
102,00 lm/W
3000 K
> 80
> 80
60000 h
650 °C
RG0
A++ до A
Светильник имеет встроенные светодиодные лампы. Заменить лампы в светильнике нельзя.