Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
Särskilda produktfunktioner: Nollgenomgångsomkoppling; 
Användargränssnitt: Inställningsreglage
Styrsystem: ON/OFF
Monteringssätt: Utanpåliggande montering
Monteringsplats: Tak
Måt: Höjd/djup 73 mm, Ø 101 mm
Vikt: 132 g
Kapslingsklass: IP40
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: 0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet: 5–93 %, icke-kondenserande
Färg: vit, liknande RAL 9010
Märkspänning: 230 V AC / 50 Hz
Inkopplingsström: 78 A / 5 ms
Effektförbrukning: 0,2 W
Detekteringsvinkel: 360°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt: Ø 24 m
Avkänningsräckvidd framifrån: Ø 8 m
Bevakningsområde: upp till 453 m²
Rekomm. Monteringshöjd: 3 m
Max. Monteringshöjd: 5 m
Ljusnivåvärde: 5–1000 lx
Antal ljuskanaler: 1
Slav-ingång: false
Läge: Helautomatik
Konstantljusreglering: false
Kopplingsfördröjning från "ljus till mörk": 30 s
Bryteffekt kanal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Brytkontakt: slutkontakt / med potential
Efterlystid: 15 s...30 min (justerbar i steg)
Impulsfunktion: true
Knappingång: true