Specifikation för offertförfrågning / Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-strålkastare med hölje av förstklassigt, tryckgjutet aluminium
Styrsystem: ON/OFF

Monteringssätt: Uppbyggnad
Monteringsplats: Vägg
Måt: Längd 340 mm x Bredd 165 mm x Höjd/djup 192 mm
Vikt: 2988 g
Kapslingsklass: IP54
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -25 °C...+50 °C
Färg: svart, liknande RAL 9005
Märkspänning: 230 - 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: transparent
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 64 °
Märkeffekt P: 17 W
Ljusflöde: 788 lm
Ljusutbyte: 46 lm/W
Färgtemperatur: 5000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 70