Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysdiod DALI pelararmatur av högkvalitativ aluminium
Särskilda produktfunktioner: Inbyggd rörelsedetektor med DALI-strömförsörjning; Integrerad sensorteknik möjliggör energieffektiv styrning och nätverksbyggande av ytterligare armaturer och ställdon; Havsluftsskyddade; 
Användargränssnitt: IR-fjärrkontroll, DALI-Bus
Styrsystem: DALI
Monteringssätt: Stå
Monteringsplats: Golv
Måt: Höjd/djup 940 mm, Ø 170 mm
Vikt: 7830 g
Kapslingsklass: IP65
Skyddsklass: I
Slagstyrka: IK09
Tillåten omgivningstemperatur: -25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet: 5–95 %, icke-kondenserande
Färg: grafitgrå, liknande RAL 7024
Märkspänning: 110 – 240 V AC / 60 Hz
Inkopplingsström: 12 A / 57 µs
Diffusor: opal
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 283 °
Märkeffekt P: 17 W
Ljusflöde: 620 lm
Ljusutbyte: 36 lm/W
Färgtemperatur: 3100 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livslängd80B50 vid 25 °C: 70000 h
Fotobiologisk säkerhet: RG0
Detekteringsvinkel: 140°

Avkänningsräckvidd vinkelrätt: r 6 m

Bevakningsområde: 44 m²